Symos'97verze2013 v. 7.x.x.x

V tomto dokumentu jsou popsány informace o nových vlastnostech, změnách a opravách v jednotlivých verzích programu.

Zkratky použité v dokumentu:

	INF	- informace
	NEW	- nová vlastnost
	CHN	- změna některé vlastnosti programu
	BUG	- odstraněná chyba

Verze: 7.0. 7772.15301 (12.4.2021)

INF	Rekompilace, aktualizace knihoven externích komponent.
BUG	Opravena chyba při generování sítě referenčních bodů

Verze: 7.0. 6814.14130 (28.8.2018)

BUG	Opravena výjimka při práci s mapou v situaci, kdy byl použit příliš velký soubor s podkladem mapy.

Verze: 7.0.6295.24465 (27.3.2017)

NEW	Doplněna možnost naimportovat hodnoty ze souboru pro typ veličiny Nox, kdy je zadáváno jednak množství NO2 tak i množství NO. Byl doplněn nový typ souboru pro import parametrů zdrojů NOx na základě „Souboru s popisem zdrojů ve formátu Symos97v2003“. Popis souborů je doplněn do nápovědy programu.

Soubor s popisem zdrojů pro typ zdroje = 1 - bodový nebo 2 - plošný :

Název	Popis položky	Datový typ	
CisZdr	číslo zdroje – jednoznačné číslo (shodné v TXT souboru se zdroji)	int32	
M	množství látky odcházející komínem  v g/s NO (v ekvivalentu NO2)	double	
M - NO2	množství látky odcházející komínem  v g/s pro NO2	double	
H	výška koruny komína nad terénem v metrech	double	
Vs	objem spalin odcházející komínem přepočtený na normální  podmínky (0°C,  1013.25 hPa) v m3/s	double	
ts(Dh)	teplota spalin ve °C	double	
d ( 0 )	vnitřní průměr komína  v metrech        	double	
w0 ( 0 )	výstupní rychlost spalin v m/s	double	
Alfa	relativní roční využití maximálního výkonu  	double	
Pd	počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti   v hodinách	double	
Y0	vzdálenost zdrojů od sebe (pro typZdr = 2)       	double	

Příklad souboru s popisem :

15000003, 2.120, 0.2120, 15, 0.300, 100, 0.38, 12, 0.100, 8, 0.00
15000004, 2.120, 0.2120, 14, 0.357, 120, 0.32, 12, 0.101, 16, 0.00

Soubor s popisem zdrojů pro typ zdroje = 3 – liniový :

Název	Popis položky	Datový typ	
CisZdr  	číslo zdroje - jednoznačné číslo (shodné v TXT souboru se zdroji)	int32	
ML       	množství látky v g/m*s NO (v ekvivalentu NO2)	double	
ML - NO2	množství látky v g/m*s pro NO2	double	
X1el        	X-sourad počátečního bodu úseku v metrech	double	
Y1el	Y-sourad počátečního bodu úseku v metrech	double	
X2el        	X-sourad konečného bodu úseku v metrech	double	
Y2el	Y-sourad konečného bodu úseku v metrech	double	
X0el	šířka úseku v metrech	double	
Z0el	výška exhalaci v metrech (nížší rychlost 2 m, vyšší 5 m)	double	
Alfa   	relativní roční využití maximálního výkonu 	double	
Pd      	počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti  v hodinách	double	

Příklad popisu liniového zdroje:

1,0.001,0.0001, 38,39,82,49,5,2,1,24
2,0.002,0.0002, 83,49,95,59,5,2,1,24

INF	doplněna dokumentace programu

Verze: 7.0.6260.18317 (20.02.2017)

INF	Rekompilace, aktualizace knihoven zobrazujících graf větrné růžice.

Verze: 7.0. 5942.21245 (08.04.2016)

INF	Rekompilace aplikace pro podporu Windows 10.

Verze: 7.0. 5715.23590 (25.8.2015)

BUG	Upraven import referenčních bodů ze souboru formátu Symos97v2003.

Verze: 7.0.5311.11674 (17.7.2014)

NEW	Doplněn nový typ veličiny Nox, kdy je zadáváno množství jak pro NO tak NO2.

Emise NO se zadává jako ekvivalent NO2 (stejně se běžně uvádí emise NOx). 
Jde tedy emisi NO vynásobenou podílem molárních hmotností M(NO2)/M(NO). 
Pokud je znám podíl NO v emisích NOx (p procent), získáme emisi NO z emise NOx následovně: emise(NOx)*p/100.

Podíl NO2 v emisích NOx u vybraných spalovacích stacionárních zdrojů a průmyslových procesů je uveden v aktuálním metodickém pokynu MŽP (k 11. 7. 2014 se jednalo o Věstník MŽP 2013/08). 

INF	doplněna dokumentace programu

Verze: 7.0.5072.16788 (20.11.2013)

CHN	Změna vztahů pro výpočet maximálních denních koncentrací:
Pro SO2:
 	Cd = 0,7439* Ch				pro Ch ≤ 388 μg.m-3	(4.13)
 	Cd = (0,0342 * Ch + 275,5)			pro Ch > 388 μg.m-3 
Pro PM10:
 	Cd = 0,8364 * Ch 				pro Ch ≤ 360 μg.m-3	(4.14)
 	Cd = [ 0,03482 * (ln Ch)5,1144 ] * Pd/24	pro Ch > 360 μg.m-3 

kde	
Cd	je maximální možná průměrná denní imisní koncentrace v průběhu roku,
Ch	je maximální možná hodinová imisní koncentrace v průběhu roku, 
stanovená modelem SYMOS

NEW	Doplněna volba ve formuláři plynných veličin „Počítat denní koncentrace jako PM10“ 
Při výpočtu maximálních denních koncentrací se při volbě veličiny typu „Plyn“ použijí vztahy pro SO2. Protože upravená metodika dovoluje počítat PM10 jako plyn, zatržením této volby umožníme počítat podle vztahů pro PM10. Při volbě veličiny typu „Prach“ se použijí vztahy pro PM10.

CHN.	Změna vztahů pro výpočet imisních koncentrací NO2
	 	(4.12a)
	 			(4.12b)
Při výpočtu koncentrací NO2 se vypočtou koncentrace NO2 z emisí NO2 a příspěvek koncentrací NO2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem obou vypočtených koncentrací. Poměr zastoupení NO a NO2 v emisích NOx je pro jednotlivé typy zdrojů uveden v aktuálním metodickém pokynu MŽP.

NEW	Úpravy v modulu pro vykreslení izolinií - volba sloupce, tloušťka čáry.

NEW	Úpravy v modulu pro hromadné změny – doplněna možnost hromadné změny prachové skupiny u prachových částic.

NEW	Doplněn modul pro tvorbu izolinií o export vytvořených izolinií do výstupních souborů formátu shape-polyline souborů, které jsou dále použitelné v programech ArcView, ArcExplorer, MapInfo atd.