Symos'97 v. 6.x.x.x

V tomto dokumentu jsou popsány informace o nových vlastnostech, změnách a opravách v jednotlivých verzích programu.

Zkratky použité v dokumentu:

	INF	- informace
	NEW	- nová vlastnost
	CHN	- změna některé vlastnosti programu
	BUG	- odstraněná chyba

Verze: 6.0.4666.12980 (10.10.2012)

INF	- ukončena podpora Aplikace SYMOS'97 verze 2006

Verze: 6.0.4666.12980 (10.10.2012)
BUG	Opravena chyba při zadání stejného souboru s větrnou růžicí (*.wr).
INF	V modulu Zdroje -> hromadné změny - upravena možnost zadání množství pro jednotlivé veličiny
bez opuštění dialogu.

Verze: 6.0.4477.20222 (4.4.2012)
BUG	Oprava chyby při hledání výšky v interním typu výškopisu, pokud výška byla rovna Chybějící výšce a výškopis vznikl importem z textového souboru typu Symos2003.
INF	V modulu Výškopisy doplněna možnost editace Chybějící výšky u interního typu výškopisu

Verze: 6.0.4384.24152 (2.1.2012)
INF	Změna přesnosti při zobrazení zadaných hodnot izolinií.
INF	V modulu pro tvorbu izolinií doplněna možnost volby barvy při automatickém vytvoření škály.

Verze: 6.0.4231.20384 (2.8.2011)
INF	V modulu pro hromadnou změnu zdrojů doplněna možnost změny specifických parametrů.
INF	V modulu pro tvorbu izolinií doplněno nastavení tloušťky izolinie.
BUG	V modulu pro tvorbu slepé mapy opraveno vytváření mřížky.
BUG	V hlavní nabídce zakázána volba Slepá mapa v případě, že neexistuje projekt
INF	Změna přesnosti při zobrazení zadaných hodnot izolinií.
BUG	Oprava chyby při změně pořadí sloupců při uložení výsledků výpočtu.

Verze: 6.0.3903.24194 (9.9.2010)
INF 	Doplněna možnost použít textový soubor s výškopisem z verze Symos97v2003 typu SURFER.
INF 	Doplněna možnost vzájemného přepočtu parametrů w0, d, Vs u bodových zdrojů.

Verze: 6.0.3673.19403 (26.1.2010)
INF 	Doplněna podpora aplikace pro operační systémy Windows 7 32 bit a Windows 7 64 bit.

Verze: 6.0.3119.11843 (16.7.2009)
BUG	Odstraněna chyba při vykreslení izolinií z denních průměrů. Chybně byl nastavován sloupec 'AverageConcentration', který však není součástí výsledků. Pro denní průměry je nyní nastaven 'cm_max'.

Verze: 6.0.3083.17514 (10.6.2008)
NEW	Doplněna podpora síťových klíčů NETHasp

Verze: 6.0.3022.12447 (10.4.2008)
CHN	Rozšířeno pole pro zdání koncentrací znečišťujících látek z 3+8 (3 celé + 8 desetinných)na 3+15.

Verze: 6.0.2978.24819 (26.2.2008)
BUG	Odstraněna chyba 'Není číslo' ve výsledcích. Chyba vznikala u výpočtu z liniových zdrojů při natočení větrné růžice o záporný úhel a 'určité' vzájemné pozice referenčního bodu a zdroje.
CHN	Doplněna a aktualizována dokumentace (nápověda a příručka).

Verze: 6.0.28887.14755 (27.11.2007)
BUG	Opravena chyba konverze externího textového výškopisu do binárního výškopisu. Chyba se projevila při pokusu o konverzi desetinné hodnoty výšky.

Verze: 6.0.2840.14070 (11.10.2007)
BUG	V exportu Denních koncentrací chyběl sloupec 'Číslo referenčního bodu' a přebýval sloupec 'Roční průměry'. Došlo tak k celkovému posunutí údajů vlevo.

Verze: 6.0.2830.16679 (1.9.2007)
BUG	V dialogu Zdroje/Škodliviny emitované zdrojem byla pro liniový zdroj uvedena chybná jednotka. 
BUG	Při manuálním přepočtu středu souřadnic liniového zdroje byl střed počítán pouze podle souřadnice X. 
NEW	V seznamu 'Zdroje / Škodliviny emitované zdrojem znečištění' byla do sloupce 'Poznámka' doplněna měrná jednotka. 
CHN	Po konzultaci s ČHMÚ byl do výpočtu denních koncentrací zahrnut vliv Pd a není zahrnut parametr Alfa. Ohledně tohoto tématu však probíhá neustále diskuze v rámci ČHMÚ. Další změny tak nejsou vyloučeny. 
CHN	Na základě změn ve výpočtu denních koncentrací byly upraveny prezentace vypočtených dat a exportní funkce. 
BUG	Pokud zdroj emitovat prachovou škodlivinu a neměl přiřazeny parametry prachu (prachová skupina), byla při ukládání výsledku výpočtu Maximálních koncentrací generována chyba. 
NEW	Doplněna kontrola na chybějící parametry prachu (prachové skupiny). 
NEW	Seznam referenčních bodů lze nyní uložit jako textový soubor. Hodnoty jsou odděleny středníkem, desetinný oddělovač je tečka. Pořadí hodnot je číslo bodu, x, y, nadmořská výška a výška nad terénem. Při ukládání zvolte: 'Uložit jako typ: textový soubor'. 
NEW	Seznam zdrojů znečištění lze nyní uložit jako textový soubor. Hodnoty jsou odděleny středníkem, desetinný oddělovač je tečka. Pořadí hodnot je číslo bodu, x, y a nadmořská výška. Při ukládání zvolte: 'Uložit jako typ: textový soubor'. 

Verze: 6.0.2782.15445 (14.8.2007)
BUG	Do instalačního balíčku byla doplněna chybějící knihovna "msvcr71.dll", která, pokud již nebyla do systému doplněna jinou aplikací, způsobovala nefunkčnost kontroly klíče HASP.

Verze: 6.0.2736.21146 (29.6.2007)
BUG	V modulu 'Uložení výsledků simulace' byla chyba, která způsobila výjimku v případě, že názvy skupin zdrojů obsahovaly znak středník. Oprava způsobí 'zapomenutí' původního nastavení exportu (tj. vybrané sloupce a jejich pořadí při exportu).
NEW	Do dialogu Nástroje/Slepá mapa a Situační mapa byly doplněny tlačítka pro prohození souřadnic a bylo doplněno automatické sladění polohy počátku souřadného systému s výškopisem.
NEW	V dialogu Výpočet byla doplněna funkce pro vytvoření izolinií z vypočtených hodnot.
NEW	Doplněna podpora aplikace SYMOS'97 pro OS Microsoft Windows Vista 32-bit.
NEW	Součástí instalace je možnost volby instalovat ovladač HW klíče HASP.
NEW	Do dialogu Nástroje/Slepá mapa a Situační mapa byly doplněny ikony ukazující polohu a směr počátku souřadného systému.

Verze: 6.0.2673.11166 (27.4.2007)
BUG	Při editaci Koncového bodu úseku Liniového zdroje byla nastavována souřadnice Y podle hodnoty pole X.
CHN	Byl konkretizován text chyby, která vznikala při pokusu o vytvoření slepé situační mapy a kdy výška obrázku 
	vypočítaná z poměru skutečných souřadnic a zadané šířky obrázku byla mimo systémem akceptovanou mez.
NEW	Byl doplněn dialog pro nastavení parametrů nových zdrojů znečištění. 
	Dialog se spustí kliknutím na ikonu vidlicového klíče v liště pod seznamem zdrojů znečištění.

Verze: 6.0.2643.12855 (28.3.2007)
NEW	Do 'Situační mapa - referenční body' byla přidána volba 'Plošné přidání referenčních bodů'. 
	Pomocí 'gumové nitě' zvolíte v mapě plochu pro umístění RB a po upřesnění některých parametrů 
	v následujícím dialogu budou nové body přidány.
CHN	Byly sladěny texty veličina & škodlivina v různých dialozích. 
BUG	Pokud 'Zkratka veličiny' obsahuje znak nepovolený pro název souboru, byla při uložení souboru generována chyba. Tyto znaky jsou nyní nahrazeny podtržítkem.
BUG	Při kontinuálním zadávání liniového zdroje byla při následné volbě (bez ukončení posledního úseku lin. zdroje) bodového zdroje generována chyba.

Verze: 6.0.2622.17357 (7.3.2007)
NEW	V dialogu 'Výpočet / Uložení výsledků' byla doplněna podpora formátu DBF. Stačí nastavit příponu souboru na dbf. 
CHN	Změna povoleného rozsahu parametru Vs (objem spalin). Nyní je rozsah <0; 1000000>, byl <0; 10>. 
BUG	Při výpočtu denních, ročních a maximálních koncentrací nebyla akceptována volba Veličina typu:PLYN/Počítat 8 hodinovou koncentraci 
BUG	Volba Veličina typu:PRACH/Počítat spad prachu jako PM10 byla znepřístupněna. Po kontrole výpočtu bude uvolněna. 

Verze: 6.0.2592.17210 (12.2.2007)
BUG	Odstraněna chyba, která vznikla při pokusu o výpočet v případě, že pro prachovou veličinu nebyly definovány 
	parametry prachových částic. Nyní je příspěvek takového zdroje do emisí nulový. 
BUG	Adjustace mapy pomocí dvou známých bodů nepracovala korektně v případě, že byla v jiném než 4. kvadrantu. 
BUG	Opravena chyba při otevření a uložení interního výškopisu (do souboru *.hg). 
BUG	Doplněna kontrola parametrů, jejichž chybné zadání způsobovalo chybu při vytváření interního výškopisu. 
NEW	Doplněno třídění v seznamu veličin. 
NEW	Doplněno upozornění na nedostatečnou vzdálenost bodů při adjustaci mapy. 

Verze: 6.0.2571.17808 (15.1.2007)
NEW	Kontextové menu Seznamu referenčních bodů bylo rozšířeno o položky pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do Seznamu zdrojů znečištění bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do tabulky Škodliviny emitované zdrojem znečištění bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do Seznamu skupin zdrojů znečištění bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do Seznamu prachových skupin bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows.
NEW	Do Seznamu prachových částic bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows.
NEW	Do bublinové nápovědy byly doplněny popisy zkratkových kláves. Zejména se jedná o Insert a Delete v různých seznamech.
NEW	Do Seznamu shluků skupin zdrojů znečištění bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
BUG	V dialogu Plošný zdroj znečištění a v dialogu Bodový zdroj znečištění byla opravena popiska jednotky Objem spalin vycházející komínem (Vs). 
NEW	Do Seznamu veličin bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do tabulky Koncentrace pro výpočet doby překročení (Veličina) bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do tabulky Seznam výsledků výpočtu znečištění bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do tabulky Seznam výškopisů bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
NEW	Do tabulky s hodnotami výšek interního výškopisu bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných buněk do schránky Windows. 
NEW	Do tabulky Hodnoty četnosti výskytu větru - větrná růžice bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows.
NEW	Do Seznamu větrných růžic bylo přidáno kontextové menu pro označení a kopírování vybraných řádků do schránky Windows. 
CHN	Stisk klávesy Insert v Seznamu větrných růžic přidá Standardní větrnou růžici. Původně byla přidána prázdná větrná růžice a pak musely být doplněny třídy stability a rychlosti větru. 
NEW	Automaticky je uloženo nastavení exportu do XLS pro další použití (exportované sloupce a jejich pořadí). 
NEW	Nastavení průhlednosti pro neaktivní mapy (Zdroje znečištění, Referenční body). Nastavení se provede vyvoláním dialogu Nastavení v Situační mapě. 
NEW	V seznamu ref. bodů přibyl nástroj k provádění hromadných změn pro: Číslo, Souřadnice X a Y, Nadmořská výška, Výška nad terénem podle vzorce hnew=c+k*h, kde 'hnew' je nová hodnota, 'c' je konstanta, 'k' je koeficient a 'h' je původní hodnota. 
NEW	V seznamu zdrojů přibyl nástroj k provádění hromadných změn analogický s nástrojem v referenčních bodech.

Verze: 6.0.2537.19753 (12.12.2006)

BUG	Při exportu ročních maximálních hodnot byla do sloupce rychlost větru zapsána hodnota směru větru.

Verze: 6.0.2536.21645 (11.12.2006)

CHN	Pro hodnoty v dialogu Nástroje/Rozsah souřadnic byl nastaven desetiný oddělovač podle nastavení v operačním systému, 
	aby nedocházelo k problémům při kopírování do ostatních aplikací. Původně byla oddělovačem tečka.
NEW	Dialog Mapa rozšířen o tlačítko pro nastavení souřadnic podle aktuálního rozsahu souřadnic Projektu (Nástroje / Rozsah souřadnic). 
NEW	Doplněn nástroj Slepá mapa (menu Nástroje), vytvoří obrázek s rastrem použitelný v případě, že není k dispozici obrázek mapy. 
NEW	Dialog Mapa rozšířen o tlačítko pro nastavení souřadnic mapy podle dvou bodů, pro které známe jejich skutečné souřadnice.
CHN	Byly zpřesněny výškopisy použitím vhodnějšího geografického promítání.
NEW	V dialogu 'Výpočet' bylo doplněno uložení výsledků ve formátu XLS (ikona s disketou). Lze zvolit exportované sloupce 
	a pořadí sloupců ve výsledku. Seznam výsledků je tříděn podle pořadí sloupců.
BUG	Opravena chyba ve výpočtu Denních koncentrací (zkreslení výsledků při zadání v praxi nepravděpodobných hodnot). 

Verze: 6.0.2522.25890 (27.11.2006)

CHN	Byla zcela přepracována práce s Mapou ve Zdrojích znečištění a byl doplněn Zoom, kopírování do schránky a uložení do souboru. Dále bylo zjednodušeno ovládání a doplněno kontinuální zadávání liniových zdrojů a zadání plošných zdrojů. 
NEW	Doplněna podpora map ve formátu BMP. 
CHN	Dialog Situační mapa byl rozšířen o Zoom. 
CHN	Pro dialogy Externí výškopis a Interní výškopis byla povolena změna velikosti. 
	Pozice a velikost dialogu je uložena pro opětovné použití. 
	Šířky sloupců s hodnotami jsou po načtení automaticky nastaveny. 
CHN	Byla zcela přepracována práce s Mapou v Referenčních bodech. 
	Byl doplněn Zoom, kopírování do schránky a uložení do souboru. 
	Bylo zjednodušeno ovládání. 
NEW	Doplněna možnost zadat větrnou růžici s krokem 15 a 10 stupňů (24 a 36 směrů). 

Verze: 6.0.2505.21344 (10.11.2006)

CHN	Po instalaci je v dialogu Nástroje/XSL Transformace přednastaven soubor "vysledky_csv.xsl".
BUG	Pokud byl spuštěn nový projekt bez uložení, na konci výpočtu byla vyvolána chyba a výsledky nebyly uloženy. 
	Byla doplněna kontrola na prvotní uložení projektu.
CHN	Neaktivní položky 'Mapa znečištění' a 'Protokol' byly vyřazeny. Jejich funkce bude v dalších verzích programu.

Verze: 6.0.2496.17074 (3.11.2006)
INF	První verze řady 6 (SYMOS'97 v. 2006)